|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 函式名稱 | 傳入值 | 回傳值 |
| askUUID | NULL | String 回傳智慧裝置唯一識別碼 |
| genKey | UUID:String 傳入智慧裝置唯一之識別碼 | String 回傳智慧裝置加密金鑰 |
| saveKey | Key:String  傳入智慧裝置加密金鑰並寫入至儲存檔案/資料庫 | BOOL  回傳執行結果 |
| openServer | NULL  啟動HTTP串流伺服器 | NULL |
| execCmd | CMD:String  傳入須執行之多媒體指令 | BOOL  回傳執行結果 |
| searchSTB | NULL  尋找機上盒 | BOOL  回傳執行結果 |
| connectSTB | IP:String  連接機上盒(for pairing) | BOOL  回傳執行結果 |
| pairSTB | PW:String  配對機上盒 (驗證pair code) | BOOL  回傳執行結果 |
| selectSTB | IP:String  選擇機上盒 (準備連線取得多媒體串流服務) | BOOL  回傳執行結果 |
| unpairSTB | IP:String  解除機上盒配對 | BOOL  回傳執行結果 |
| sendPkg | type:int, contents:byte []  UDP封包傳送 | BOOL  回傳執行結果 |

Pairing介面函式說明